**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**КРУПЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 10.02.2020г. № 10

д. Крупец

**Об оснащении территорий общего**

**пользования первичными средствами**

**тушения пожаров и противопожарным**

**инвентарем.**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крупецкого сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории Крупецкого сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Крупецкого сельского поселения .

3.Постановление № 13 от 30.06.2017г «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем» считать утратившим силу.

4.Настоящее постановление обнародовать в установленном законом порядке.

Глава Крупецкой

сельской администрации А.И. Воронков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Крупецкой

сельской администрации

от 10.02.2020 г. № 10

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов**

**Крупецкого сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| 1 | Огнетушители:  воздушно-пенные (ОВП)  вместимостью 10 литров  порошковые (ОП)  вместимостью, л/ массой  огнетушащего состава,  килограммов  10/9  или  5/4 | 2+  1++  2+ |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 1-2 |
| 5 | вилы | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании,

**\*** Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением ( древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов;

**\***Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

**\*** Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

\*При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

\*Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Крупецкой

сельской администрацией

от 10.02.2020 г. № 10

**Перечень**

**мест оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Крупецкого сельского поселения .**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Адрес местонахождения средств пожаротушения | | Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря | |
| улица | дом | Мотопомпа в комплекте  (шт.) | Пожарный щит в комплекте\*  ( ПЩ-А), шт |
| п. Коммуна | Центральная | 32 |  | 1 |
| д. Крупец | Пер. Садовый | 21 | 1 | 1 |
| с. Холмецкий-Хутор | ул. Центральная | 28 |  | 1 |
| д. Холмечь | Ул. Центральная11/1 |  |  | 1 |
| д. Тарасовка | Ул. Молодежная2/1 |  |  | 1 |

* ПЩ-А - комплектация : два ведра, лопата совковая, лопата штыковая, лом, багор